**A - Endereço IP:** 192.168.1.50/24

Masc:255.255.255.0

Gateway:192.168.1.1

Broadcast: 192.168.1.255

**B - Endereço IP:** 10.0.0.155/8

Masc:255.0.0.0

Gateway: 10.0.0.1

Broadcast:10.255.255.255

**C - Endereço IP:** 172.16.10.20/17

Masc:255.255.128.0

Gateway: 172.16.10.1

Broadcast: 172.16.127.255

**D - Endereço IP:** 192.168.5.75/25

Masc:255.255.255.128

Gateway: 192.168.5.1

Broadcast: 192.168.5.127

**E - Endereço IP:** 10.10.20.30/9

Masc:255.128.0.0

Gateway: 10.10.20.1

Broadcast: 10.127.255.255

**F - Endereço IP:** 192.168.3.100/16

Masc:255.255.0.0

Gateway: 192.168.3.1

Broadcast: 192.168.3.255