**A - Endereço IP:** 192.168.1.150/8

Masc: 255.0.0.0

Gateway: 192.168.1.1

Broadcast: 192.255.255.255

**B - Endereço IP:** 10.0.0.50/24

Masc: 255.255.255.0

Gateway: 10.0.0.1

Broadcast: 10.0.0.255

**C - Endereço IP:** 172.16.10.120/25

Masc:255.255.255.128

Gateway: 172.16.10.1

Broadcast: 172.16.10.127

**D - Endereço IP:** 192.168.5.30/17

Masc: 255.255.128.0

Gateway: 192.168.5.1

Broadcast: 192.168.128.255

**E - Endereço IP:** 10.10.20.100/9

Masc:255.128.0.0

Gateway: 10.10.20.1

Broadcast: 10.128.255.255

**F - Endereço IP:** 192.168.3.100/16

Masc: 255.255.0.0

Gateway: 192.168.3.1

Broadcast: 192.168.255.255

**G - Endereço IP:** 192.168.3.100/26

Masc: 255.255.255.192

Gateway: 192.168.3.65

Broadcast: 192.168.3.255